
IDE: 1.8.19
BOARD: Arduino UNO


READ: 		88
VOLTS: 		88
RES_12: 	68
READ: 		88
VOLTS: 		92

done...
08
RES_16: 	68
READ: 		88
VOLTS: 		84
RES_14: 	68
READ: 		88
VOLTS: 		88
RES_12: 	68
READ: 		88
VOLTS: 		92

done...

...\Arduino\libraries\MCP3424\examples\MCP3421_performance\MCP3421_performance.ino
MCP3424_LIB_VERSION: 0.1.2


Address:	68
Connect:	1
Channels:	1
Gain:	1
Bits:	12
Mode:	1


I2C CLOCK: 	100000
SETGAIN: 	244
RES_18: 	244
READ: 		432
VOLTS: 		432
RES_16: 	240
READ: 		340
VOLTS: 		332
RES_14: 	236
READ: 		340
VOLTS: 		332
RES_12: 	236
READ: 		336
VOLTS: 		336

I2C CLOCK: 	200000
SETGAIN: 	4
RES_18: 	144
READ: 		248
VOLTS: 		244
RES_16: 	140
READ: 		192
VOLTS: 		192
RES_14: 	140
READ: 		188
VOLTS: 		192
RES_12: 	144
READ: 		192
VOLTS: 		192

I2C CLOCK: 	300000
SETGAIN: 	4
RES_18: 	112
READ: 		176
VOLTS: 		176
RES_16: 	108
READ: 		140
VOLTS: 		140
RES_14: 	108
READ: 		140
VOLTS: 		140
RES_12: 	108
READ: 		140
VOLTS: 		140

I2C CLOCK: 	400000
SETGAIN: 	4
RES_18: 	92
READ: 		148
VOLTS: 		152
RES_16: 	100
READ: 		120
VOLTS: 		120
RES_14: 	92
READ: 		120
VOLTS: 		120
RES_12: 	92
READ: 		124
VOLTS: 		116

I2C CLOCK: 	500000
SETGAIN: 	0
RES_18: 	80
READ: 		128
VOLTS: 		132
RES_16: 	84
READ: 		104
VOLTS: 		108
RES_14: 	84
READ: 		104
VOLTS: 		104
RES_12: 	84
READ: 		104
VOLTS: 		104

I2C CLOCK: 	600000
SETGAIN: 	4
RES_18: 	80
READ: 		120
VOLTS: 		120
RES_16: 	80
READ: 		100
VOLTS: 		100
RES_14: 	76
READ: 		96
VOLTS: 		96
RES_12: 	76
READ: 		96
VOLTS: 		100

I2C CLOCK: 	700000
SETGAIN: 	4
RES_18: 	76
READ: 		116
VOLTS: 		116
RES_16: 	72
READ: 		92
VOLTS: 		96
RES_14: 	80
READ: 		92
VOLTS: 		92
RES_12: 	72
READ: 		92
VOLTS: 		92

I2C CLOCK: 	800000
SETGAIN: 	4
RES_18: 	72
READ: 		112
VOLTS: 		108
RES_16: 	68
READ: 		88
VOLTS: 		84
RES_14: 	68
READ: 		88
VOLTS: 		88
RES_12: 	68
READ: 		88
VOLTS: 		92

done...
