
Board:  UNO
IDE:    1.8.19

AD9833_performance.ino

AD9833_LIB_VERSION: 0.1.1
hardware:	1
setFrequency:	36
setPhase:	20
setWave:	24

hardware:	0  (software SPI)
setFrequency:	432
setPhase:	224
setWave:	216



