
Arduino UNO 16 MHz
IDE 1.8.19

libraries\map2bits\examples\map2bits_performance\map2bits_performance.ino
MAP2BITS_LIB_VERSION: 0.1.0

1000 x map (full)
US: 45348	45.35
X:  1023

3 x 100 x map (constrained)
US: 6660	22.20
X:  1023


Done...
