Arduino UNO
IDE: 1.8.19

(AVR optimized write() on UNO)
TLC5917_performance\TLC5917_performance.ino
TLC5917_LIB_VERSION: 	0.2.1

Channels:		800
SETCHANNEL TRUE:	2572
SETCHANNEL FALSE:	2848
SETALL TRUE:		236
SETALL FALSE:		236
WRITE:			1832

Done...



(default write() on UNO for reference)
TLC5917_LIB_VERSION: 	0.2.1

Channels:		800
SETCHANNEL TRUE:	2572
SETCHANNEL FALSE:	2844
SETALL TRUE:		228
SETALL FALSE:		232
WRITE:			9484


Done...

