
Tested on Arduino UNO
IDE 1.18.19

X9C10X_LIB_VERSION: 0.1.1
getPosition:	4

from 0 to ...
setPosition(33):	1024
setPosition(66):	1860
setPosition(99):	2788

from n to m
setPosition(33):	932
setPosition(66):	936
setPosition(99):	932

getMaxOhm():	4
getOhm():	44

10 x incr():	284
10 x decr():	284



