
Board:  ESP32 (240 Mhz)
IDE:    1.8.19

AD9833_performance.ino
AD9833_LIB_VERSION: 0.2.0


hardware:	1
setFrequency:	40
setPhase:	18
setWave:	14


hardware:	0   (software SPI)
setFrequency:	34
setPhase:	14
setWave:	10


