Arduino UNO
IDE: 1.8.19

(AVR optimized write() on UNO)
TLC5917_performance\TLC5917_performance.ino
TLC5917_LIB_VERSION: 	0.1.0
Channels:		800
SETCHANNEL TRUE:	9908
SETCHANNEL FALSE:	9960
SETALL TRUE:		228
WRITE:			14300

Done...


(default write() on UNO for reference)
TLC5917_LIB_VERSION: 	0.1.0
Channels:		800
SETCHANNEL TRUE:	9908
SETCHANNEL FALSE:	9960
SETALL TRUE:		228
WRITE:			75364

Done...
